**Anunț specific de achiziții**

**Cerere de cotații**

**Lucrări**

**Țara:** Republica Moldova

**Instituția:** IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți

**Titlul proiectului:** Învățământul Superior din Moldova

1. **ID Proiect:** P167790
2. **Titlul subproiectului:** „EDUSPACE- Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”

**Titlu:** Lucrări de reparații curente a spațiilor destinate proiectului

**Ref. Nr.**: MD-I. CREANGA-351630-CW-RFQ

1. Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

 Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

 Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS Ministerul a semnat cu IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți Acordul de subfinanțare a subproiectului ***„EDUSPACE- Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”***.

1. Conform Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-C-02 din 24.10.2022 o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului atribut în cadrul achiziției de ***lucrări de reparații curente a spațiilor destinate proiectului (*** ***sălii de sport din Blocul de studii nr. 6; aula 345 din Blocul de studii nr. 3)****.*
2. ***IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți*** invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru realizarea lucrărilor de reparații curente a spațiilor destinate proiectului (Sălii de sport din Blocul de studii nr. 6) cu suprafața de 453,8 m2 și (aula 345 din Blocul de studii nr. 3) cu suprafața de 59,8 m2, ce includ lucrări de renovare a spațiilor de învățare precum, lucrări de finisare a pereților, reabilitarea pardoselii și a tavanului, lucrări de reabilitare a sistemului de iluminare și electric, modernizarea sistemului de ventilare etc., cu perioada de executare a lucrărilor – 45 zile lucrătoare.
3. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 *(denumit în continuare „Regulament de* *achiziții”);* și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentele privind achiziții prenotat.
4. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare de la managerul de achiziții proiect.colegiu@gmail.com, telefon de contact: 0231 52-473, în timpul orelor de lucru 0830-1600.
5. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos înainte de 26.06.2023, ora 14:00.

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

*Contabilitatea, Secția Planificare Economică*

*Natalia Cernobai, managerul de achiziții*

*str. Pușkin, 38, mun. Bălți, MD-3118, Republica Moldova*

*tel.: 0 231 52 473*

*e-mail:* *proiect.colegiu@gmail.com*

1. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai Ofertanților și a oricărei persoane care alege să participe la deschiderea ofertelor, la adresa de mai jos la 26.06.2023, ora 14:30.

*Blocul Administrativ, sala senatului, etajul 2*

*str. Pușkin, 38, mun. Bălți, MD-3118, Republica Moldova*

**CEREREA DE COTAȚII**

**PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE LUCRĂRI**

**Instituția:** IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți

**Titlul proiectului:** Învățământul Superior din Moldova

1. **ID Proiect:** 6542-MD
2. **Titlul subproiectului:** „EDUSPACE- Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”
3. **Titlu:** Lucrări de reparații curente a spațiilor destinate proiectului

**Ref. Nr.**: MD-I. CREANGA-351630-CW-RFQ

**Data emiterii invitației**: 31.05.2023

**Sursa de finanțare:** IDA credit nr. 6542-MD

1. **Către:** Toate companiile interesate
2. **IP** **Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți** Vă invită prin prezenta să depuneți o ofertă de preț pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a spațiilor destinate proiectului (Sălii de sport din Blocul de studii nr. 6) cu suprafața de 453,8 m2 și (aula 345 din Blocul de studii nr. 3) cu suprafața de 59,8 m2 ce includ lucrări de renovare a spațiilor de învățare precum, lucrări de finisare a pereților, reabilitarea pardoselii și a tavanului, lucrări de reabilitare a sistemului de iluminare și electric, modernizarea sistemului de ventilare etc.
3. În vederea pregătirii ofertei de preț, anexăm specificațiile tehnice solicitate, devizul local cu cantitățile necesare, formularul de depunere a ofertei și modelul de contract.

 Oferta de preț, împreună cu devizele locale și actele corespunzătoare se vor prezenta la următoarea adresă:

Autoritatea contractantă*:* ***Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți***

Strada/Nr. Bloc: ***str. Pușkin, nr. 38***

Contabilitatea, Secția Planificare Economică

Oraș: ***municipiul Bălți***

Cod poștal: ***MD-3118***

Țară: ***Republica Moldova***

1. Pentru a Vă califica la această achiziției trebuie să corespundeți următoarelor cerințe:

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrierea cerinței** | **Modalitatea de demonstrare a corespunderii cerinței** |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului |
| Dovada deținerii contului bancar | Certificat de atribuire a conturilor bancare eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului |
| Dovada deținerii experienței similare, în ultimii 3 ani de activitate | Prezentarea minim a unui contract de antrepriză sau subantrepriză, executat în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) cu o valoare egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (întocmit conform Anexei nr. 1 la HG nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente) și a Recomandării din partea Beneficiarului, copii confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului |
| Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului |
| Demonstrarea capacității economico-financiare a ofertantului pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | 1. disponibilitate de bani lichizi sau de resurse creditare în sumă de minim: minim 264 000,0 lei.

Cu atașarea documentelor confirmative emise de o bancă comercială1. realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani, minim 1 760 000,0 lei.
 |

1. Fiecare ofertant trebuie să depună o singură ofertă, fie individual, fie ca membru într-o asociere. Toate ofertele depuse cu încălcarea acestei reguli vor fi respinse. Fiecare membru al asocierii este răspunzător în mod individual și solidar pentru executarea contractului. În cazul unei asocieri, partenerul principal trebuie să demonstreze experiența similară în conformitate cu punctul 3 de mai sus.

5. La evaluarea ofertelor, Autoritatea contractantă va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin ajustarea ofertei de preț prin efectuarea oricărei corecții la eventualele erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o discrepanță între sumele exprimate în cifre și în cuvinte, valoarea în cuvinte va prevala;

(b) în cazul în care există o discrepanță între rata unitară și totalul articolului pe rând rezultat din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, va prevala rata unitară citată;

(c) dacă un Antreprenor refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

6. Oferta dumneavoastră va fi valabilă pentru o perioadă de 60 (șaizeci) de zile din momentul deschiderii ofertelor*.*

7. Oferta Dumneavoastră în **limba română** va fi pentru întreaga lucrare și va fi bazată pe prețul unitar și total indicat în Lista cantităților pentru un contract cu tarif unitar fix. Moneda prețurilor ofertate și a plății va fi **Lei MD**. Oferta va include toate taxele, taxele locale și alte taxe plătibile de către antreprenor în conformitate cu legile locale.

8. Autoritatea contractantă va atribui contractul Ofertantului a cărui ofertă a fost determinată a fi corespunzătoare în mod substanțial la această invitație de ofertă și care a oferit cel mai mic preț evaluat și este calificat să efectueze lucrările de reparație a spațiilor destinate proiectului (demisol sălii de sport din Blocul de studii nr. 6; aula 345 din Blocul de studii nr. 3).

1. Contractul va fi guvernat de termenii și condițiile formularului de Contract atașat.

**10. Inspecții și audit**

10.1 Ofertantul va îndeplini toate instrucțiunile Autorității contractante care respectă legile aplicabile acolo unde se află sediul Autorității contractante.

10.2 Ofertantul va permite și va determina asociatul/ subcontractantul să permită Băncii și/sau persoanelor sau auditorilor desemnați de Bancă să inspecteze și/sau să auditeze conturile și înscrisurile sale și alte documente referitoare la depunerea ofertei pentru îndeplinirea lucrărilor și executarea Contractului. Orice nerespectare a acestei obligații poate constitui o practică interzisă, care poate conduce la rezilierea contractului și/sau impunerea de sancțiuni de către Bancă (inclusiv, fără a limita și declararea neeligibilității) în conformitate cu procedurile de sancțiuni existente ale Băncii.

11. Oferta trebuie expediată până la data 26.06.2023, ora 14:00*.*

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

Natalia Gașițoi

(semnătura)

**Secțiunea I – Specificații tehnice**

**CAIET DE SARCINI**

**1. Denumirea beneficiarului de stat *IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți***

**2. Organizatorul procedurii de achiziție** ***IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți***

**3. Obiectul achiziţiilor:** ***Lucrări de reparații curente a spațiilor destinate proiectului***

***Lucrări de reparații curente a spațiilor destinate proiectului (sălii de sport din Blocul de studii nr. 6)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****crt.** | **Simbol norme și cod resurse** | **Denumire lucrărilor** | **Unitatea de măsură** | **Volum** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | **Capitolul 1. Evacuarea apelor subterane. Construcția drenaj** |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,20 |
| 2 | RpSB31B | Montarea țevii din material plastic pentru canalizare, îmbinată prin sudura cap la cap, având diametrul de 110-125 mm | m | 20,00 |
| 3 | RpSB32B | Montarea piesei de legătura din material plastic pentru canalizare, îmbinată prin sudura cap la cap, având diametrul de 110-125 mm | buc. | 5,00 |
| 4 | RpSB41B | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, având diametrul ieșirii de 75 mm | buc. | 2,00 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,00 |
| 6 | RpCB04A | Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, placi, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,50 |
|   |  | **Capitolul 2. Coridor (sala de sport)** |  |  |
| 7 | CD55B | Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea peste 4 m, zidărie ordinara | m3 | 2,50 |
| 8 | RpCM33F | Demontarea placajelor din sticla | m2 | 187,50 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare | m2 | 187,50 |
| 10 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 42,00 |
| 11 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 24,73 |
| 12 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice (clasa A, culoarea ANTRACIT, nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm. sticla LOW-E) inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Uși 0,94 x 2,20 - 9 buc.; 0,84 x 2,2 - 1 buc.; 0,8 x 2,0 – 2 buc. Sticla mat), (uși 1,32 x 2,10 – 1 buc., sticla transparenta), (praguri din profil din aluminiu) | m2 | 25,20 |
| 13 | CI04I4 | Placaj din plăcute de gresie ceramica, parțial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, într-o singura culoare, executate pe suprafețe plane la interior, (pereți, stâlpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor și rostuirea cu ciment alb și arăcit, execuție obișnuită pentru suprafețe mai mari de 10 mp, plăcute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate în vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative), pentru utilizarea chitului special la umplerea rosturilor rigide sau flexibile, pe suprafețe plane, orizontale sau verticale (pereți, stâlpi, grinzi) | m2 | 205,00 |
| 14 | RpIzA03A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirma | m2 | 124,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor  | m2 | 354,00 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 124,00 |
| 17 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)  | m2 | -124,00 |
| 18 | CF56A | Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor  | m2 | 354,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor  | m2 | 354,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 354,00 |
| 21 | RpIzA03A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirma | m2 | 25,72 |
| 22 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte având diametrul exterior până la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta (țevi, calorifere coridor, 608, 608A) | m | 25,72 |
| 23 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice (POLIURITAN, clasa 34 gr. 5mm) montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, lipit cu prenadez (sala p-u sport) | m2 | 201,00 |
|   |  | **Capitolul 3. Aula 608 A (vestiar)** |  |  |
| 24 | CD55B | Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea peste 4 m, zidărie ordinara | m3 | 0,40 |
| 25 | RpCM33F | Demontarea placajelor din sticla | m2 | 16,00 |
| 26 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 8,00 |
| 27 | CI04I4 | Placaj din plăcute de gresie ceramică, parțial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, într-o singură culoare, executate pe suprafețe plane la interior, (pereți, stâlpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor și rostuirea cu ciment alb și arăcit, execuție obișnuită pentru suprafețe mai mari de 10 mp, plăcute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate în vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative), pentru utilizarea chitului special la umplerea rosturilor rigide sau flexibile, pe suprafețe plane, orizontale sau verticale (pereți, stâlpi, grinzi) | m2 | 16,80 |
| 28 | RpIzA03A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirma | m2 | 30,70 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor  | m2 | 30,70 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 30,70 |
| 31 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)  | m2 | -30,70 |
| 32 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor  | m2 | 30,70 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor  | m2 | 30,70 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,70 |
| 35 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC (clasa 33 gr.3 mm) lipit cu prenadez  | m2 | 17,30 |
| 36 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc. | 1,00 |
| 37 | RpSA15A | Țeavă din policlorura de vinil, tip greu, îmbinată prin lipire în conducte de legătură în obiecte sanitare, la clădiri de locuit și social-culturale, având diametrul de 16 mm | m | 8,00 |
| 38 | RpSB10C | Montarea țevii din PVC ne plastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montata aparent sau îngropată sub pardoseala, având diametrul de 50 mm | m | 8,00 |
| 39 | RpSB11A | Montarea piesei de legătură (cot, piesa de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 40 mm | buc. | 6,00 |
| 40 | RpSB11B1 | Montarea ramificației simple din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm | buc. | 3,00 |
|   |  | **Capitolul 4. Aula 608; 607 (sala sport)** |  |  |
| 41 | RpCU10B | Demontarea sobelor din zidărie pentru încălzit, inclusiv curățarea și stivuirea cărămizilor | buc. | 2,00 |
| 42 | RpCM33F | Demontarea placajelor din sticla | m2 | 28,60 |
| 43 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 19,50 |
| 44 | CD55B | Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea peste 4 m, zidărie ordinara | m3 | 1,20 |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare | m2 | 28,00 |
| 46 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 20,00 |
| 47 | RpIzA03A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirma | m2 | 175,00 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor  | m2 | 175,00 |
| 49 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 54,00 |
| 50 | CF56A | Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor  | m2 | 175,00 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor  | m2 | 175,00 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 175,00 |
| 53 | CI04I4 | Placaj din plăcute de gresie ceramica, parțial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, într-o singura culoare, executate pe suprafețe plane la interior, (pereți, stâlpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor și rostuirea cu ciment alb și arăcit, execuție obișnuită pentru suprafețe mai mari de 10 mp, plăcute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate în vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative), pentru utilizarea chitului special la umplerea rosturilor rigide sau flexibile, pe suprafețe plane, orizontale sau verticale (pereți, stâlpi, grinzi) | m2 | 28,00 |
| 54 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  | m2 | 89,00 |
|   |  | **Capitolul 5. Lucrări la instalații electrice** |  |  |
| 55 | RpCU06A1 | Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din zidărie de cărămidă de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 240,00 |
| 56 | RCsB21C | Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, având grosimea de 30 cm | buc. | 10,00 |
| 57 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistenta mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x1,5mmp | m | 140,00 |
| 58 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistenta mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x2,5mmp | m | 60,00 |
| 59 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistenta mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 5x2,5mmp | m | 50,00 |
| 60 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistenta mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 5x4,0mmp | m | 40,00 |
| 61 | RpCU07D | Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cm2(25cm2 K=0,5), după instalații sau consolidări | m | 260,00 |
| 62 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( LED 25w 300x300mm) | buc. | 33,00 |
| 63 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau în nișă, având suprafața până la 0,30 mp (9 lin.) | buc. | 1,00 |
| 64 | RpEE15C | Montarea întrerupătoarelor - întrerupător 32 A-380 V, ST-simbol 0239  | buc | 1,00 |
| 65 | RpEE15A | Montarea întrerupătoarelor - întrerupător monopolar 16 A- simbol 3129 N | buc. | 8,00 |
| 66 | RpEE01A | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  | buc. | 15,00 |
| 67 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare construcție INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanșe metalica sau ebonita cu contacte de nul până la 25 A, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc. | 12,00 |
| 68 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil ne plastifiată de protecție etanș tip IPE-PVC sau PEL lăcuit, având diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct în ziduri.  | m | 50,00 |
| 69 | RpEJ05A | Încercări, verificări electrice și reglări la cabluri de energie electrica până la 1 kW | buc. | 70,00 |
|   |  | **Capitolul 6. Lucrări la insolații de ventilare** |  |  |
| 70 | RpVA21C | Confecționarea și montarea schimbărilor de secțiune la canalelor, din tabla zincată de 0,5 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,20 |
| 71 | RpVA23C | Confecționarea și montarea (ramificațiilor, coturi, reducții) la canalelor, din tabla zincată 0,5 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,00 |
| 72 | RpCU05C | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatra sau beton armat până la 15 cm D=130mm | buc. | 3,00 |
| 73 | RpCU05F1 | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat D=130mm | buc. | 3,00 |
| 74 | RpCU05I1 | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea străpungerilor mecanizat (D=130mm-10 buc., 250x250 – 2 buc.) | buc. | 2,00 |
| 75 | RpVB09E | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confecționate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal | buc. | 5,00 |
| 76 | RpVC04A | Montarea ventilatoarelor mono aspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, având debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc. | 2,00 |
| 77 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VENTS 120  | buc. | 3,00 |

***Lucrări de reparații curente a spațiilor destinate proiectului (******aula 345 din Blocul de studii nr. 3)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****crt.** | **Simbol norme și cod resurse** | **Denumire lucrărilor** | **Unitatea de măsură** | **Volum** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | **Capitolul 1. Reparația aulei 345, blocul de studii nr. 3** |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la pereți sau tavane (tencuieli, vopsitorie lavabila) | m2 | 86,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților  | m2 | 86,00 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 86,00 |
| 4 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) | m2 | -86,00 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor  | m2 | 86,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor  | m2 | 99,00 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 99,00 |
| 8 | RpCK10C | Rașchetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 59,70 |
| 9 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curățate și montate pe dibluri din lemn fixate cu șuruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm la pereți | m | 32,00 |
| 10 | RpCR13C | Vopsirea cu email și lac alchidal a tâmplăriei de lemn (Pardoseli), în construcții existente, la interior și exterior, în două straturi cu lac alchidal | m2 | 59,70 |
| 11 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 59,80 |

**Secțiunea II – LISTA DE CANTITĂȚI ȘI PREȚURI**

|  |
| --- |
| **REZUMATUL CANTITĂȚILOR** |
| **No.**  | **Descrierea tehnică** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Prețul unitar** | **Suma** |
| 00 |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| -- |  |  |  |  |  |
| -- |  |  |  |  |  |
| -- |  |  |  |  |  |
| Suma totală |  |

Atașat la Lista de cantități și prețuri obligatoriu se vor prezenta devizele locale (formularele 3, 5, 7) cu specificarea parametrilor tehnici solicitați în Secțiunea I. Specificații tehnice, original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.

**modelul de contract**

**Contract nr. \_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_2023**

**Republica Moldova**

**Denumirea subproiectului:**

Obiectul contractului:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Acest contract este semnat astăzi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(a se indica data, luna anul)* între **IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți**, reprezentat de rector Dna **Natalia Gașițoi**, cu sediul: str. Pușkin, 38, mun. Bălți, Republica Moldova (denumit în continuare „Beneficiar”) pe de o parte și

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentat de Dl/Dna \_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (denumit în continuare „Antreprenor”) pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul a solicitat oferte pentru executarea lucrărilor de reparații curente a spațiilor destinate proiectului (sălii de sport din Blocul de studii nr. 6; aula 345 din Blocul de studii nr. 3) și Antreprenorul a depus o ofertă pentru lucrările de mai sus, în rezultatul căreia Beneficiarul a acceptat oferta Antreprenorului din data de \_\_\_\_\_\_\_\_ pentru executarea și finalizarea acestor lucrări, inclusiv remedierea oricăror defecte ale acesteia.

Acum, prezentul contract vine să confirme următoarele:

1. Antreprenorul se angajează prin prezenta să execute toate lucrările descrise în Secțiunea I. Specificații tehnice, incluse în Oferta Antreprenorului, care constituie parte integrantă a prezentului Contract, într-o manieră profesionistă, în conformitate cu următoarele clauze contractuale:
	* 1. Va remedia toate defecțiunile în termen de 30 de zile de la notificarea de către Inginerul responsabil în perioada de execuție a contractului și, ulterior, defectele notificate în perioada de garanție a lucrărilor.
		2. Angajatorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul din cauza executării nesatisfăcătoare în termen de 10 zile de la data notificării scrise. În cazul în care Contractul este afectat de izbucnirea unui război sau de orice alt eveniment ce este în totalitate în afara controlului fie al Beneficiarului, fie al Antreprenorului, Inginerul responsabil va certifica că contractul a fost încălcat. Într-un astfel de caz, atât Beneficiarul, cât și Antreprenorul vor avea dreptul de a rezilia contractul, dând un preaviz de 10 zile celeilalte părți, fără nici o repercusiune financiară suportată de vreo parte contractuală.
		3. Toate lucrările temporare și lucrările vor fi considerate a fi proprietatea Beneficiarului dacă contractul este reziliat din vina Antreprenorului.
		4. Antreprenorul va respecta în toate cazurile instrucțiunile Inginerului responsabil.
		5. Antreprenorul va prezenta Inginerului responsabil un Grafic în termen de 7 zile de la semnarea contractului, care descrie metodele generale și Graficul de executare a lucrărilor.
		6. Perioada de executare a lucrărilor este **45 (zile lucrătoare)** după semnarea contractului.
		7. În cazul variațiilor cantităților, suma nouă a contractului se va calcula în baza costurilor unitare din contract.
		8. Legile care guvernează contractul vor fi legile aplicabile ale Republicii Moldova.
		9. Antreprenorul va fi responsabil pentru siguranța tuturor activităților de pe șantier.
		10. În timpul executării lucrărilor, Inginerul responsabil, Topal Veaceslav, va efectua inspecția lucrărilor la șantier pentru a verifica dacă lucrările sunt executate de Antreprenor în conformitate cu specificațiile tehnice și calitatea cerută conform Anexelor. Inginerul responsabil va respinge lucrările care nu au fost efectuate conform specificațiilor cerute și Antreprenorul va lua măsuri imediate pentru a remedia toate defecțiunile în conformitate cu subparagraful (a) de mai sus.
		11. Oricare dintre părți poate rezilia Contractul expediind un preaviz de 30 de zile celeilalte Părți în cazul unor evenimente neprevăzute, cum ar fi războaie, acte divine, cutremur, inundații, incendii etc. În acest caz, plățile vor fi efectuate până la data rezilierii contractului.
		12. Antreprenorul este responsabil pentru toate taxele, impozitele, taxe vamale etc., în conformitate cu legile Republicii Moldova.
		13. Litigiile dintre Beneficiar și Antreprenor apărute între aceștia în temeiul sau în legătură cu Contractul vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care disputa rămâne nerezolvată, oricare dintre părți poate sesiza litigiul în instanțele judecătorești în conformitate cu legea care reglementează contractul.
2. În considerare cu aceasta, Beneficiarul se angajează să plătească Antreprenorului suma contractului de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*se indică* *în cuvinte și cifre*) în următoarele moduri și rate:

(A) O plată în avans de 15 la sută din suma Contractului va fi plătită atunci, când Antreprenorul aduce la șantier următoarele articole și Inginerul responsabil să certifice acest lucru: 1 - cel puțin jumătate din toate materialele care urmează să fie încorporate în lucrări sau toate materialele să fie consumate în termen de trei luni, oricare dintre acestea este mai mică, și 2 - toate echipamentele necesare construcției.

(B) Toate cele patru plăți ulterioare în rate vor fi efectuate la o rată de 20 la sută din valoarea contractului. Fiecare rată va fi plătită în termen de 21 zile de la acceptarea facturii fiscale și a Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate, cînd valoarea lucrărilor efectuate pentru care se solicită plata, calculate în baza prețurilor unitare și cantităților ajunge la 25 la sută din valoarea contractului.

(C) Plata finală a celor 5 la sută rămase din suma contractului se va face după 4 luni de la semnarea actelor finale de recepție a lucrărilor

(D) Suma finală a contractului se va baza pe cantitățile efectiv finalizate.

Prețul contractului nu include taxele vamale, accizele, taxele pentru procedurile vamale și Taxa pe

Valoarea Adăugată (TVA) în Republica Moldova, deoarece bunurile și serviciile achiziționate în

temeiul prezentului contract sunt scutite de taxe cu drept de deducere în conformitate cu Hotărârea

Guvernului al Republicii Moldova nr.246 din 08 aprilie 2010 (în ultima sa revizuire

<http://lex.justice.md/md/334259/>).

 Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 12 luni și se va calcula din data semnării Procesului verbal

de receție la terminarea lucrărilor de către Beneficiar.

3. **Inspecții și audit**

3.1 Antreprenorul va îndeplini toate instrucțiunile Beneficiarului care respectă legile aplicabile acolo unde se desfășoară lucrările.

3.2 Ofertantul, precum și subcontractanțiii, prestatoriii de servicii, personalul agenților, va permite Băncii să inspecteze toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.

**4. Dispoziții de mediu**

5.1. Antreprenorul este obligat să se conformeze cerințelor de mediu și de ordin social stabilite prin Standardele de Mediu și Sociale (SMS), aplicabile de către Banca Mondială, relevante subproiectului; legislației naționale; Cadrului de Management de Mediu și Social, Planului de Management de Mediu și Social, Procedurii de Gestionare a Forței de Muncă; să execute în termenii stabiliți prescripțiile și indicațiile Consultantului de Mediu și Social din Cadrul PÎSM.

5.2. În timpul desfășurării lucrărilor, antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile acumulate, să realizeze mecanismul de soluționare a reclamațiilor (MSR) și să prezinte UIP (Consultantului de Mediu și Social) rapoarte trimestriale privind MSR.

5.3. Lista de verificare a Controlului (screening) de mediu, Lista de verificare a Planului de Management de Mediu și Social, Planul de Management de Mediu și Social, specific locației (subproiectului) și Planul de Monitorizare de Mediu și Social, anexate la prezentul contract sunt parte componentă a acestuia.

1. **Rezoluțiunea**

Beneficiarul poate rezilia prezentul Contract cu un preaviz de cel puțin zece (10) zile lucrătoare după apariția oricăruia dintre evenimentele specificate de la paragrafele (a) până la (d) din această Clauză:

(a) Dacă Antreprenorul nu remediază o neîndeplinire a obligațiilor care îi revin în temeiul Contractului în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la notificare sau în orice perioadă ulterioară pe care Beneficiarul a aprobat-o ulterior în scris;

(b) Dacă Antreprenorul devine insolvabil sau falimentat;

(c) În cazul în care Antreprenorul, în opinia Beneficiarului sau a Băncii, s-a angajat în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive (așa cum sunt definite în procedurile de sancțiuni ale Băncii în vigoare) în concurența pentru sau în executarea Contractului.

(d) Dacă Beneficiarul, la discreția sa exclusivă și din orice motiv, decide să rezilieze prezentul Contract.

 Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la data de 31 decembrie 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| IP Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din BălțiAdresa Beneficiarului: mun. Bălți, str. Pușkin, 38 Adresa poștală: MD-3118Telefon: 0 231 52 358; 52 473Cod fiscal: 1007602000972Banca: MF – Trezoreria de StatCod: TREZMD2XIBAN: MD95TRPCCW518430K00023AA | Denumirea AntreprenoruluiAdresa Antreprenorului:Adresa poştală:Telefon:Cod fiscal:Banca:Cod:IBAN: |
| Rector Natalia Gașițoi  | Numele, Prenumele administratorului  |
| Semnătura, ștampila | Semnătura, ștampila |

**Fraudă și corupție**

***(Textul din prezenta Anexă nu se modifică)***

1. **Scop**
	1. Orientările anticorupție ale băncii și prezenta anexă se aplică în ceea ce privește achizițiile în cadrul operațiunilor de finanțare a proiectelor de investiții bancare.
2. **Cerințe**
3. Banca solicită debitorilor (inclusiv beneficiarilor de finanțare a Băncii); ofertanți (aplicanți/solicitanți), consultanți, contractori și furnizori; orice subcontractanți, sub-consultanți, furnizori de servicii sau furnizori; orice agenți (declarați sau nu); și oricare dintre personalul lor, să respecte cele mai înalte standarde de etică în timpul procesului de achiziție, selecție și executare a contractelor finanțate de bancă și să se abțină de la fraudă și corupție.
4. În acest scop, Banca:
5. Definește, în sensul prezentei dispoziții, termenii prezentați mai jos după cum urmează:
6. "practică coruptă" înseamnă a oferi, a da, a primi sau a solicita, direct sau indirect, orice are valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;
7. "practică frauduloasă" este orice act sau omisiune, inclusiv denaturarea, care induce în eroare cu bună știință sau imprudență sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține beneficii financiare sau de altă natură sau pentru a evita o obligație;
8. "practică coluzivă" este un aranjament între două sau mai multe părți menit să atingă un scop necorespunzător, inclusiv să influențeze în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;
9. "practica coercitivă" este acțiunea de a afecta sau dăuna sau amenința să afecteze sau să dăuneze, direct sau indirect, oricare parte sau proprietatea părții pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei părți;
10. "practica obstructivă" este:
11. distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea în mod deliberat a probelor materiale de investigație sau formularea de declarații false în fața anchetatorilor pentru a împiedica în mod esențial o anchetă a Băncii cu privire la acuzațiile de practică coruptă, frauduloasă, coercitivă sau coluzivă; și/sau amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să își dezvăluie cunoștințele cu privire la aspecte relevante pentru anchetă sau de a continua ancheta; sau
12. acte menite să împiedice în mod semnificativ exercitarea drepturilor de inspecție și de audit ale Băncii prevăzute la punctul 2.2 de mai jos.
13. Respinge o propunere de atribuire în cazul în care Banca stabilește că firma sau persoana fizică recomandată pentru atribuire, oricare dintre personalul său, sau agenții săi, sau sub-consultanții, subcontractanții, prestatorii de servicii, furnizorii și/ sau angajații acestora, s-a angajat, direct sau indirect, în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive în competiția pentru contractul în cauză;
14. În plus față de căile de atac prevăzute în Acordul legal relevant, poate lua și alte măsuri adecvate, inclusiv declararea unei achiziții ca eșuate, în cazul în care Banca stabilește în orice moment că reprezentanții Împrumutatului sau ai unui beneficiar al oricărei părți a mijloacelor financiare din împrumut s-au angajat în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive în timpul procesului de achiziție, selectarea și/sau executarea contractului în cauză, fără ca Împrumutatul să fi luat măsuri prompte și adecvate satisfăcătoare pentru Bancă pentru a combate astfel de practici atunci când acestea apar, inclusiv prin faptul că nu a informat Banca în timp util în momentul în care a luat cunoștință de asemenea practici;
15. În conformitate cu Orientările anticorupție ale băncii și în conformitate cu politicile și procedurile de sancțiuni în vigoare ale Băncii, poate sancționa o firmă sau o persoană fizică, fie pe termen nelimitat, fie pentru o perioadă de timp declarată, inclusiv prin declararea publică a unei astfel de firme sau persoane fizice ca fiind neeligibile (i) de a li se atribuite sau de a beneficia în alt mod de un contract finanțat de Bancă, financiar sau în orice alt mod[[1]](#footnote-1); (ii) să fie subcontractant, consultant, producător sau furnizor desemnat[[2]](#footnote-2) sau prestator de servicii al unei firme de alt fel eligibile care i se atribuie un contract finanțat de Bancă; și (iii) să primească mijloace financiare din orice împrumut acordat de Bancă sau să participe în alt mod la pregătirea sau implementarea oricărui proiect finanțat de Bancă;
16. solicită ca o clauză să fie inclusă în documentele de ofertă/cerere de propuneri și în contractele finanțate printr-un împrumut bancar, care impune (i) ofertanților (aplicanților/solicitanților), consultanților, contractanților și furnizorilor, precum și subcontractanților, subconsultanților, prestatorilor de servicii,, personalului agenților, să permită Băncii să inspecteze[[3]](#footnote-3) toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.

**FORMULARUL DE OFERTĂ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Data)

Către:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denumirea Autorității contractante)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (adresa Autorității contractante)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ne oferim să executăm lucrările de reparație a spațiilor destinate proiectului (sălii de sport din Blocul de studii nr. 6; aula 345 din Blocul de studii nr. 3) pentru subproiectul „EDUSPACE- Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco” (*Nr. Ref. MD-I. CREANGA-351630-CW-RFQ* în conformitate cu Condițiile Contractului care însoțește această Ofertă pentru suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*suma în cuvinte și cifre*) (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (*denumirea valutei*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Suma nu include taxele vamale, accizele, taxa de proceduri vamale și Taxa pe Valoarea Adăugată (Prețul nu va include taxele vamale, accizele, taxele pentru procedurile vamale și Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) în Republica Moldova, deoarece bunurile și serviciile achiziționate în temeiul prezentului contract sunt scutite de taxe cu drept de deducere în conformitate cu Hotărârea Guvernului al Republicii Moldova nr.246 din 08 aprilie 2010 (în ultima sa revizuire <http://lex.justice.md/md/334259/>).).

Ne propunem finalizarea lucrărilor descrise în Contract într-un termen de\_\_\_\_ *[se indică termenul de execuție a lucrărilor*] zile calendaristice din ziua semnării Contractului.

Această ofertă și acceptarea dumneavoastră scrisă vor constitui un Contract obligatoriu între noi. Înțelegem că nu sunteți obligat să acceptați cea mai mică ofertă pe care o primiți.

Confirmăm prin prezenta că această ofertă este conformă cu termenul de valabilitate a ofertei solicitat în documentația Cererii de cotații.

Semnatura autorizată:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele și titlul semnatarului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Antreprenorul:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Număr de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Pentru a evita orice îndoială, ineligibilitatea unei părți sancționate de a i se atribui un contract va include, fără limitare, (i) solicitarea de precalificare, exprimarea interesului pentru o consultanță și ofertarea, fie direct, fie în calitate de subcontractant desemnat, consultant desemnat, producător sau furnizor desemnat sau prestator de servicii desemnat, în ceea ce privește un astfel de contract, și (ii) încheierea unui act adițional sau a unei modificări care introduce o modificare semnificativă a oricărui contract existent. [↑](#footnote-ref-1)
2. Un subcontractant desemnat, un consultant desemnat, un producător sau un furnizor desemnat sau un furnizor de servicii desemnat (se utilizează nume diferite în funcție de documentul de ofertare respectiv) este unul care a fost: (i) inclus de ofertant în cererea sau oferta sa de precalificare, deoarece aduce experiență și know-how specifice și critice care permit ofertantului să îndeplinească cerințele de calificare pentru oferta respectivă; sau (ii) numit de Împrumutat. [↑](#footnote-ref-2)
3. Inspecțiile în acest context sunt, de obicei, de natură investigativă (adică medico-legală). Acestea implică activități de informare întreprinse de bancă sau de persoane desemnate de bancă pentru a aborda aspecte specifice legate de investigații/audituri, cum ar fi evaluarea veridicității unei acuzații de posibilă fraudă și corupție, prin intermediul mecanismelor adecvate. O astfel de activitate include, dar nu se limitează la: accesarea și examinarea evidențelor financiare și a informațiilor unei firme sau ale unei persoane fizice și realizarea de copii ale acestora, după caz; accesarea și examinarea oricăror alte documente, date și informații (pe suport de hârtie sau în format electronic) considerate relevante pentru investigație/audit și realizarea de copii ale acestora, după caz; intervievarea personalului și a altor persoane relevante; efectuarea inspecțiilor fizice și a vizitelor la fața locului; și obținerea verificării de către terți a informațiilor. [↑](#footnote-ref-3)